Leading bjet |y|

0

2

4

6

8